풍수해 대비 안전점검표(Check list)

풍수해 □ 재해대책 운영

대비 재해대책반 구성 및 운영

■

■ 사전계획 및 배수시설, 절․성토면

구분	점 검 사 항	적합여부
		적합	부적합
사전 계획	일기예보 등을 모니터링할 체계가 갖추어져 있는가?
	풍수해 대비 비상매뉴얼은 작성되었는가?
	매뉴얼에 따른 업무분장은 적합한가?
	사전 비상대비 훈련은 실시하였는가?
	예상 강우량에 따라 우수 유입량은 계산되었는가?
	우수 유입량 대비 펌프량은 계산되었는가?
	배수계획도는 작성되었는가?
	수방자재는 확보되었는가? - 양수기(고장시 대비 여유분 포함), 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화, 렌턴 등
	비상대기반은 편성되었는가?
	비상연락망은 구축되었는가?
	비상사태 발생시 이에 대한 대책은 수립되었는가? ※집중호우시 자재 및 장비 대피 계획 등
	배수로 확보 여부
배수 시설	집수정 및 침사지 설치
	현장주변 배수시설과의 연계상태
	하수관로 등 장마철 취약부위에 대한 준설 및 보수 여부
양수기	적정 양수기의 확보여부
	양수기의 작동여부
	정전대비 유류용 양수기의 확보여부
절성토 및 도로	절·성토 구배의 적정성 및 안전조치 여부
	좌·우 배수측구 설치 여부
	굴착면 인접부 지반침하 및 도로균열 여부

■ 굴착, 흙막이가시설

구분	점 검 사 항	적합여부
		적합	부적합
굴착사면	사면상태 이상 및 구배기준 준수 여부 (절리, 균열 등)
	배수로 확보 및 정비 여부 (산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등)
	사면보호조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)
	굴착 단부의 출입금지 조치 여부
옹벽 및 석축	옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
	배수구멍 설치 및 청소 여부
	벽체의 균열 및 변형 여부
흙막이지보공	부재접합·교차부 상태 및 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락
	지지점의 접합상태 이상 유무
	토류판 갈라짐, 주변 침하 등 이상 유무
	계측관리 실시 여부

■ 전기설비

구분	점 검 사 항	적합여부
		적합	부적합
임시 배전반	침수에 대한 안전성 여부
	울타리 높이의 적정성 및 접지여부 (출입통제를 위한 위험표지판 설치)
	외함접지 여부
임시 분전반	분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지 여부
	내부 충전부에 보호커버 설치 여부
	누전차단기 설치 여부
배선 및 이동 전선	도로 및 통로에 노출 설치여부 (지중 또는 가공설치)
	옥외 연결사용시 방수형 콘센트 및 플러그 사용여부
교류아크 용접기	용접기 외함의 접지 여부
	자동전격방지기의 작동 여부
	배선 및 홀더 규격품 사용 및 절연피복의 파손여부
수중 양수기	누전차단기를 통한 전원인출 여부
	외함접지 여부
	양수기 인양로프의 적정성 여부

■ 가시설물

구분	점 검 사 항	적합여부
		적합	부적합
가설 비계	비계 침하 여부
	작업발판 고정 등 이상유무
	벽체연결상태 (전용철물, 벽이음 간격확인)
	안전난간대, 승강설비 설치 상태
거푸집	벽체 거푸집 전도예방 상태
	전도예방 와이어, 받침대의 적합성
	거푸집 동바리 고정상태
	수평연결재 전용철물 사용 여부
	침하예방 조치여부
시설물 (강풍 대비)	가설사무실 고정상태
	콘테이너 고정상태
	외곽 Fence 고정상태
	각종 안전표지판 및 자재 고정상태
	기타 비산 및 전도 예방상태