장지동길 신설 도로개설공사 지하차도 비개착공법 특정공법 선정관련

공법참여안내서

2016. 03.

1		과업개요

과 업 명 : 장지동길 신설 도로개설공사 지하차도 비개착공법 선정 검토

위     치 : 서울시 송파구 장지동 851번지 일원

(송파파인타운1단지 앞 ～ 위례지구내)

과업목적 : 위례신도시 광역교통개선대책으로 추진중인장지동길 신설 도로개설공사 중 서울외곽순환고속도로 하부를 비개착으로 통과하는  공법을 합리적으로 선정․검토하기 위함임.

과업규모 :  서울외곽순환고속도로 통과구간 (L=50m)

❍ 사업계획 종평면도

❍ 위치도

※ 특정공법은 위례신도시지구에서 장지동 근린공원 방향으로 1방향 추진조건으로 지중에서 일반 추진공법과 접합.

❍ 비개착구간 횡단면도

2		참가자격 및 제출서류

참가자격

❍ 지방계약법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률) 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격요건을 구비하고, 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 「토공사업,철근콘크리트공사업,보링그라우팅 공사업」중 2개이상의 면허를 보유하여야 함.

❍ 해당 특허(실용신안) 또는 신기술 등 권리행사에 제한이 없는 업체

※ 공법별 1개업체만 참가 가능(2개이상 업체가 동일한 공법으로 참여시 모두 참가자격에서 제외)

필수제출서류

❍ 사업자등록증

❍ 건설업등록증(토공사업,철근콘크리트공사업,보링그라우팅공사업 중 2개이상)

❍ 특허증(실용신안등록증) 또는 신기술인증서

❍ 시공실적(실적집계표 양식 포함)

❍ 설계내역서 출력물 1부

- 양식에 따라 제출(파일은 엑셀로 작성하여 USB로 제출)

❍ 기술제안서 출력물 10부 및 파일 1부

- 파일은 USB로 제출

❍ 발표자료(PPT) 출력물 10부 파일 1부

- 파일은 USB로 제출하되 기술제안서 파일과 함께 제출

❍ 제출서류 목록표, 서약서

선택제출서류(가산점 부여)

❍ 정부 신기술(NET) 인증서

❍ 우리공사 등록 신기술(신기술 지정공문 등)

※ 제출기한내 미제출시 평가에서 제외, 신기술은 비개착추진공법 관련 신기술만 인정, 신기술 중복시 우리공사 신기술만 가점 부여

제출안내

❍ 제출일시 : 2016년 03월 30일 (수) 16:00시 까지

❍ 제출장소 : SH공사 택지사업본부 위례사업부

(경기도 수정구 복정동 223, 위례사업본부 신관 1층)

❍ 문 의 : 도 영 석 과장 (031-786-6433)

※ 제출서류는 우리공사에 내방하여 직접 제출하여야 하며, 제출된 서류는 수정 불가

제출시간을 지나서는 절대 접수 불가하므로 문의사항은 사전 확인 후 최종 제출

3		유의사항

일반사항

❍ 비개착 구간 공사 참여업체(이하 참여자)는 「장지동길 신설 도로개설공사」 실시설계 중 지하차도 비개착 공법을 제안함에 있어, 발주기관이 제공하는 공법참여 안내서, 지하차도 계획도면, 토질조사 및 설계기준 등에 의하여 합리적이고 경제적인 지하차도가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

❍ 현장 제반여건을 반영한 공사계획을 수립하고 구체적인 시공방안을 제시하여야 한다.

❍ 참여자는 관련법규, 각종 시방서 및 설계기준은 공고일을 기준하여 검토해야 한다.

❍ 참여자는 발주기관이 제공하는 각종 자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

❍ 적용법규, 시방서 및 설계기준

참여자는 공법검토시 관련법규, 정부제정 각종 시방서 및 우리공사 설계기준을 준수해야 한다.

❍ 특허(실용신안) 및 신기술의 인정기간은 공법참여안내 공고일 현재 유효기간내에 있는 특허(실용신안) 및 신기술로 한정한다(특허와 신기술 동시 지정된 공법의 경우 신기술 유효기간을 준수한다).

❍ 제출된 자료가 허위로 밝혀지거나 제안내용과 현격한 차이가 있을시, 특정공법 선정심의대상 업체에서 제외하고 선정이후에도 취소될 수 있다.

❍ 직접시공 참여의 범위 및 공사비는 공법 선정 후에도 계약심사 및 우리공사 내부규정에 따라 변경될 수 있다.

특별사항

❍ 구조물 시공시 차량의 하중, 운행속도등 일반적인 차량의 운행조건 등을 감안하여 서울외곽순환고속도로 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

❍ 서울외곽순환고속도로 하부 통과시 지장물 저촉에 대한 처리방안 및 시공사례을 제시하여야 한다.

❍ 시공 중 서울외곽순환고속도로 및 기존시설물에 대한 침하 방지대책 및 침하발생시 복구대책을 수립하여야 한다.

❍ 비개착 추진구간 중 일반추진공법과 특정공법 지중 접합부에 대한 품질관리 방안을 수립하여야 한다.

❍ 지하 발파시 소음진동으로 인한 민원을 최소화 할 수 있는 적정한 공법을 선정하여야 한다.

❍ 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압, 수압 및 부력, 지진의 영향을 분석 검토하여야 한다.

❍ 집중 호우시 개구부로 노면수 유입에 대비하여 적정한 수방대책을 수립하여야 한다.

❍ 지하수위 등을 고려하여 필요시 시공중 차수대책을 수립하여야 한다.

❍ 도면에 표시된 토피 이상을 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

4		기술제안서

작성유의사항

❍ 심사위원이 검토 및 평가할 자료로서 평가표(심사위원평가부문)를 참고하여 작성

❍ A4용지 기준으로 20쪽 이내로 작성

- 20쪽에는 표지, 간지, 목차는 제외

- A4 용지 크기이상 사용시 A4로 환산하여 쪽수 산정

5		시공실적

작성유의사항

❍ 발주부서에서 검토 및 평가할 자료이며, 아래 작성양식을 참고하여 작성 및 제출

❍ (시공실적) 최근 5년간 (´11. 03. 15일∼´16. 03. 14일) 발주처 확인을 득한 준공실적만 인정

- 최근5년간 도로개설(지하차도)을 위한 비개착추진 구조물 합산실적(내부체적)에 따라 차등배점

* 폭과 높이는 내폭을 기준으로 함

* 장지동길 신설 비개착구간 체적을 기준으로 함.

* 장지동길 신설 특정공법 선정 비개착구간 체적 = 6,477㎥

(B×H, L ; 25.5×5.08, 50m)

※ 시공실적 확인 양식(예시)

공사명	발주처	제원 (BXH, L) (B, H : 내폭) (L : 비개착연장)	공사기간	체적 (㎥)
000 도로공사	000	30 x 4.5, 50	‘11.01.01~ ’12.01.01	6,750
소 계				6,750

상기 사항에 대한 실적이 사실임을 증명합니다.

발주처 기관명 :            (인)

- 공사명, 발주처, 규모 (B, H, L), 공사기간 및 체적은 필히 기재

- B는 폭(내폭), H는 높이(내폭), L은 비개착연장(U-type 제외한 비개착 연장)이며, 체적은 내폭 기준임

- 최근 5년간 실적만 작성

6		설계내역서

설계내역서 작성 시 유의사항

❍ 첨부의 양식을 고려하여 작성하고 일식단가 사용을 지양하고 단가는 풀어서 작성

❍ 내역서는 봉인상태로 제출

❍ 제시된 공사비 산정기준에 의하여 작성하며 설계내역 검토결과 허위작성된 항목이 있을 경우 감점 처리

❍ 선정된 공법은 우리공사 신기술 적용 심사위원회 운영기준에 의거 하도급율 및 기술사용료를 적용한다.

공사비 산정기준

❍ 공사비는 직접공사비만 작성(VAT제외)

* 일반관리비 등 간접공사비는 실시설계시 작성 예정

❍ 내역서 작성범위는 비개착구조물 시공을 위한 공종에 한함(방수 포함, 계측공사비 제외).

❍ 기획재정부 원가계산에 의한 예정가격작성기준에 의거 작성

❍ 환율은 2016년 3월 11일자로 고시된 한국은행 기준환율인 1달러(미국) 당  1,208.80원을 적용

❍ 단가는 표준시장단가와 SH단가(2015.4분기) 중 낮은 단가를 적용

- 표준시장단가는 2016년도 상반기 표준시장단가 사용

- 국토부 표준시장단가를 적용하되 재료비, 노무비, 경비는 분리하여 작성 (분리기준은 한국건설기술연구원 홈페이지에 고시된 표준시장단가 참조)

- SH단가집에 없는 항목의 경우

․노임은 대한건설협회 발표 2016년 상반기 시중노임단가 적용

․시공품은 품셈을 준용

․자재단가는 2016. 3월호 가격정보,물가자료,유통물가,거래가격 등을 비교하여 내역을 작성

❍ 자재비는 현장도착도 기준으로 산출

❍ 덤프운반거리 2km, 평균속도는 교차가 가능한 공사용도로

* 미포장도로 기준인 적재시 15km/hr, 공차시 20km/hr 적용

❍ 이외의 기준은 SH공사 내부 기준을 따름

7		발표자료 (PPT)

발표자료(PPT) 작성유의사항

❍ 공법에 대하여 심사위원에게 설명 자료(10분)로 사용될  예정이며 아래의 발표내용 및 주의사항을 참고하여 작성

항목	항목설명	비고
1. 제품․공법개요	공법의 개념적인 사항을 쉽게 설명
2. 장․단점	공법에서 내세울 수 있는 장․단점 설명
3. 시공순서	이미지 또는 도면위주로 이해하기 쉽게 작성
4. 기술제안서	기술제안서 평가항목 설명

※ 주의사항

- 자료는 PPT(파워포인트)로 작성하되 설명자료에 음향, 에니메이션, 동영상 등은 사용 불가

- 페이지는 표지포함 10page 이내로 제한 및 항목제목의 변경은 불가하며 이해하기 쉽게 작성할 것

- 장․단점, 특징 기술시 타 공법과의 비교내용은 작성 불가

발표시 유의사항

❍ 발표시 입장인원은 2인(발표자1, 보조자1)으로 제한

❍ 발표시간은 10분이며 종료 2분전 경고알림, 시간초과시 중지

❍ 질의응답시간은 5⁓10분으로 제한

❍ 발표순서는 기술제안서 접수 순서

❍ 발표자는 지정된 장소(추후통보)에서 대기하고, 발표순서에 따라 평가장에 입장

❍ 발표 시간내 미참석자는 평가제외

❍ 발표에 필요한 전산장비는 우리공사에서 제공

❍ 동 사항들은 변동될 수 있으며, 변동시 별도 통보 예정

8		평가기준

공법선정 평가방법

❍ 공법제안서 및 발표내용을 평가하여 최상위 득점(감점포함)한 공법을 장지동길 신설 비개착공법으로 선정한다.

❍ 아래와 같은 경우, 심의위원들의 과반수 이상의 합의를 득한 업체의 공법으로 선정한다.

- 심의위원회를 거친 총점이 동점일 경우

- 참가업체의 수가 1개이하일 경우

공법선정 평가기준

❍ 공법선정 평가표

분야		항목설명	배점	비고
심사위원평가	사업수행계획의 적정성	- 현장 사전조사 및 관련계획 내용반영 - 공법의 차별화 및 유리한 측면 기술 - 협소한 현장여건에 따른 작업공간의 효율성 - 유사공사 수행사례	20
	공사관리	- 서울외곽도로 파괴, 변경 및 침하에 대한 대책 - 시공중 구조물 및 공사지역 안전계획의 적정성 - 상부 진동에 대한 구조물 강도저하 여부 - 지장물 처리에 따른 시공성,안전성 확보방안 - 일방향 추진에 따른 지중부 시공정밀도 확보방안 - 비개착추진구간 중 일반공법과 특정공법 지중 접합부에 대한 품질 확보방안	30
	유지관리	- 누수에 대한 안정성 및 사후관리의 용이성 - 국부적 하자보수의 용이성 - 유지관리비용의 경제성	10
	기술지원 체계	- 기술적인 문제해결을 위한 지원체계의 적정성	5
	공정 및 품질관리	- 공정관리, 공기단축계획수립의 적정성 - 구조물 품질관리계획의 적정성	5
주관부서 평가	경제성	- 제안공법 평균공사비 대비 비율에 따라 차등배점	20
	시공실적	- 도로개설(지하차도)을 위한 비개착구조물 합산실적 에 따라 차등배점	10
합 계			100
가산점	정부신기술	- 정부신기술 보유	0.5
	우리공사 신기술	- 우리공사 등록 신기술	1

※ 주관부서평가 점수는 각각 소숫점 셋째자리에서 반올림하여 계산하며, 가산점은 공법에 부여

❍ 세부 평가기준

- 심사위원평가 : 평가항목별 최고득점 공법(업체)를 기준으로 5%씩 차등 배점

· (점수산정) 각 업체의 최종점수는 전체위원 집계점수 중 최고점수(1인)와 최저점수(1인)를 제외한 나머지 평가위원의 산술평균값(소숫점 셋째자리에서 반올림)으로 결정(평가위원별 최고․최저 점수중 동일점수가 2인 이상일 경우 1인 점수만 제외)

▪ 배점기준: 최근 5년간 도로개설(지하차도)을 위한 비개착구조물 합산실적(내부체적)이                  발주대상 구조물 규모(6,477㎥)의 1배 이상의 실적은 만점, 그 이하는               시공실적을 점수화하여 차등배점

▪ 점수: Σ업체시공실적(체적) / 발주대상구조물(체적) × 10

- 시공실적 : 최근 5년간 도로개설(지하차도)을 위한 비개착구조물 합산실적(내부체적)에 따라 차등배점

※ 실적은 도로개설(지하차도)을 위한 비개착공사만 인정,그외 실적은 0점 처리

- 경제성: 제안공법의 평균 공사비 대비 해당공법 공사비 비율에 따라 차등 배점

비율 = (해당공법의 총공사비/제안공법 평균 공사비)× 100%

배점기준

구분	80%이상~100%이하	100%초과	80%미만
점수	20	(제안공법 평균공사비/해당공법 총공사비)×20	(해당공법 총공사비/제안공법 평균공사비)×20

- 가산점: 정부신기술: 0.5점 / 우리공사 신기술: 1점

(신기술은 비개착 추진공법 관련 신기술만 인정, 우리  공사 신기술의 경우, 정부신기술을 전제하므로 정부   신기술 가점과 중복적용하지 않으며, 우리공사 신기술만 가점 부여.)

❍ 감점기준

- 제안서 작성지침 위반 : 0.2점/쪽

- 발표시간 초과: 0.1점/분

- 타공법에 대한 비방: 0.2점/회

- 자료(제안서 및 발표자료) 허위 기재: 1점/회

- 내역서 허위 작성: 1점/항목당

- 평가위원 및 주관부서에 사전설명: 1점/회

9		향후일정

제출서류 접수			03.30(수) 16:00 택지사업본부 위례사업부		기술제안서 및 관련서류
특정공법 선정 심의위원회 개최			04.06(수) 10:00 SH공사 14층 기획상황실		심의위원 : 기술제안서 심의

※ 향후일정은 변경될 수 있으며, 변경시 개별연락 또는 SH공사 홈페이지에 공고함.

첨부		표지 및 양식

기술제안서 표지

장지동길 신설 도로개설공사 비개착 추진공법 (신명조 20, 보통)

기술 제안서(신명조 35, 보통)

공법명 : O O O (신명조 32, 보통)

회사명 : (주) O O O (신명조 24, 보통)

ㅇ 제출양식

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

설계내역서 표지

공  사  명 : 장지동길 신설 도로개설공사 (휴먼명조20,보통)

공  법   명 : O O O (휴먼명조20,보통)

견적가격 : 일금OOOOOOOOOO원(\00,000,000,000)(휴먼명조20,보통)

※세부내역서 필히 첨부할것

2016년 00월 00일(휴먼명조20,보통)

회사명 : (주) O O O 대표이사 O O O(인)(휴먼명조20,보통)

※사용인감 직인요

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

설계내역서 양식

공사비 내역서(휴먼명조20,보통)

공사명 : 장지동길 신설 도로개설공사(휴먼명조12,보통)

공 종 명 (예시)	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금액	단 가	금액	단 가	금액	단 가	금액
장지동길 신설 도로개설공사
1. 토 공
2. 추 진 공
3. 굴 착 공
4. 구 조 물 공
5. 부 대 공
6. 자 재 비

※ 1. 공사비 내역서는 수정불가함

2. 각공종의 세부내역 필히작성, 1식단가를 풀어서 작성

3. 공종명은 공법특성 및 현장여건에 따라 조정 가능.